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	ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

	 
	

	Поточний ремонт приміщення ХАБу для жінок на базі КЗ "Радомишльська мистецька школа"
Радомишльської міської ради (м. Радомишль, вул.Присутствена,6)

	 
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	

	

	

	№

з/п
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	м
	26,8
	 

	2
	Демонтаж світильників
	шт
	3
	 

	3
	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар
	м2
	32
	 

	4
	Вирівнювання поверхні підлоги укладанням по підлозі

лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2
	м2
	18
	 

	5
	Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз

деpевностружкових плит площею основи до 20 м2

(плити ОСБі 10мм)
	м2
	32
	 

	6
	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття

понад 10 м2
	м2
	32
	 

	7
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
	м
	26,8
	 

	8
	Улаштування спецпланок(порожки)
	м
	1,2
	 

	9
	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними

блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни
	 блок
	1
	 

	 
	СТЕЛЯ ГКЛ
	 
	 
	 

	10
	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із

металевих профілів
	м2
	22,9
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	СТЕЛЯ ПАНЕЛІ
	 
	 
	 

	11
	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь

підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими

листами.
	 м2
	22,9
	 

	12
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм

при нанесенні за 3 рази
	 м2
	22,9
	 

	13
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм

при нанесенні за 3 рази
	 м2
	9,1
	 

	14
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар

товщиною 0,5 мм додавати або вилучати
	 м2
	9,1
	 

	15
	Улаштування багетів
	м
	32,8
	 

	16
	Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами

стель, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	32
	 

	 
	СТІНИ
	 
	 
	 

	17
	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами

[фальшстіни] по металевому каркасу
	м2
	62,7
	 

	18
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і

гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з

улаштуванням металевого каркасу без утеплення
	м2
	2
	 

	19
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм

при нанесенні за 2 рази
	 м2
	85,3
	 

	20
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар

товщиною  0,5 мм додавати або вилучати
	 м2
	20,6
	 

	21
	Установлення перфорованих штукатурних кутиків
	м
	12,4
	 

	22
	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними

сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під

фарбування
	м2
	81
	 

	23
	Фарбування металевої шафи газового приладя
	м2
	2
	 

	24
	Монтаж вініпластових труб для електропроводки

діаметром до 25 мм,
	м
	35
	 

	25
	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в

труби
	м
	35
	 

	26
	Монтаж світильників панель LED 600х600
	шт
	4
	 

	27
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій

проводці, 1-клавішних
	шт
	2
	 

	28
	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю

установочних апаратів [вимикачів і штепсельних

розеток] до 3
	шт
	5
	 

	29
	Навантаження сміття вручну
	 т
	0,3
	 

	30
	Перевезення сміття до 15 км
	т
	0,3
	 


